|  |
| --- |
| FTM® CJ jaw Crusher Model Specifications email: customer@sinoftm.com |
| Model | Feed size L×W(mm) | Max.Feeding size(mm) | Range of discharging port(mm) | Handling capacity(t/h) | Power(kw) |
| CJ80 | 800×510 | 430 | 40~175 | 65~380 | 75 |
| CJ96 | 930×580 | 490 | 60~175 | 120~450 | 90 |
| CJ100 | 1000×760 | 640 | 70~200 | 150~540 | 110 |
| CJ110 | 1100×850 | 720 | 70~200 | 190~620 | 160 |
| CJ125 | 1250×950 | 800 | 100~250 | 290~840 | 160 |
| CJ145 | 1400×1100 | 930 | 125~275 | 400~1050 | 200 |
| CJ160 | 1600×1200 | 1000 | 125~275 | 520~1250 | 250 |

CJ Jaw Crusher

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/jaw-crushers/cj-series-jaw-srusher/