|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | cavities | Maximum Feeding Size(mm) | Minimum Discharging Size(mm) | install Power(kw) | capacity(t/h) |
| FTM® SC(S)100 | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 |
| FTM® SC(S)160 | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 |
| FTM® SC(S)250 | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
| C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 |
| FTM® SC(S)315 | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |

SC-S series of single cylinder hydraulic cone crusher parameters:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | cavities | Maximum Feeding Size(mm) | Minimum Discharging Size(mm) | install Power(kw) | capacity(t/h) |
| FTM® SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 |
| F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 |
| FTM® SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 |
| F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 |
| FTM® SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 |
| F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 |
| FTM® SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
| F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 |
| F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 |
| FTM® SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 |
| F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 |
| FTM® SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 |
| F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 |
| F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 |
| F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |

cs cone crusher

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/cone-crushers/cs-cone-crusher/