|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FTM® Cooling Machine Model Specifications** email: customer@sinoftm.com | | | | | |
| Spec./m (Dia×Length) | Capacity (t/h) | Installation Obliquity  (%) | Main Reducer | Main Motor  (kw) | Weight (t) |
| Φ1.5×15 | 2～3 | 3～5 | ZQ500 | 15 | 28 |
| Φ1.5×20 | 3～4 | 3～5 | ZQ500 | 15 | 35 |
| Φ1.8×18 | 4～6 | 3～5 | ZQ500 | 18.5 | 47 |
| Φ2.0×22 | 7～8.5 | 3～5 | ZQ500 | 22 | 61 |
| Φ2.2×18 | 7～8.5 | 3～5 | ZQ500 | 22 | 64 |
| Φ2.2×22 | 8～10 | 3～5 | ZQ650 | 30 | 73 |
| Φ2.4×24 | 12～15 | 3～5 | ZS125 | 45 | 98 |
| Φ2.5×25 | 15～20 | 3～5 | ZS125 | 55 | 110 |
| Φ2.8×28 | 16～22 | 3～5 | ZL100 | 55 | 130 |
| Φ3.0×30 | 20～25 | 3～5 | ZL115 | 75 | 169 |
| Φ3.2×36 | 28～32 | 3～5 | ZL115 | 90 | 200 |
| Φ3.3×40 | 32～36 | 3～5 | ZI130 | 132 | 237 |
| Φ3.6×36 | 35~38 | 3~5 | ZSY450-28 | 185 | 318 |
| Φ4.0×36 | 50~60 | 3~5 | ZSY450-25 | 220 | 348 |
| Φ4.0×45 | 60~70 | 3~5 | ZSY450-25 | 250 | 414 |
| Φ4.5×50 | 70~75 | 3~5 | ZSY500-25 | 315 | 576 |

Cooling machine

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/cement-machines/cooling-machine/