|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Cavity | Diameter  of large  end of  crushing  cone (mm) | Width of  Feeding  Opening(mm) | Max.  feeding  size  (mm) | Adjusting  Range of  Discharge  Opening  (mm) | Processing  capacity(t/h) | Main motor  power(kw) | Weight of  Main  Machine (t) |
| FTM®HP200 | C1 | 900 | 210 | 178 | 22~38 | 160~250 | 4P  160 | 10.1 |
| C2 | 155 | 132 | 18~38 | 145~250 |
| C3 | 130 | 110 | 14~38 | 120~250 |
| F1 | 118 | 100 | 12~25 | 108~210 |
| F2 | 90 | 76 | 10~25 | 81~210 |
| F3 | 70 | 60 | 8~25 | 72~210 |
| FTM®HP300 | C1 | 1100 | 235 | 200 | 26~45 | 230~445 | 4P  220 | 17.8 |
| C2 | 211 | 180 | 20~45 | 200~445 |
| C3 | 135 | 115 | 16~45 | 180~445 |
| F1 | 124 | 105 | 14~25 | 160~220 |
| F2 | 96 | 82 | 12~25 | 140~220 |
| F3 | 70 | 60 | 8~25 | 120~220 |
| FTM®HP400 | C1 | 1400 | 330 | 280 | 26~51 | 270~630 | 4P  315 | 25 |
| C2 | 200 | 170 | 22~51 | 243~630 |
| C3 | 152 | 130 | 16~51 | 210~630 |
| F1 | 135 | 115 | 12~25 | 162~370 |
| F2 | 106 | 90 | 10~25 | 126~370 |
| F3 | 80 | 68 | 8~25 | 104~370 |
| FTM®HP500 | C1 | 1500 | 335 | 285 | 32~51 | 365~790 | 4P  400 | 34.1 |
| C2 | 229 | 190 | 25~51 | 328~790 |
| C3 | 180 | 152 | 19~51 | 280~790 |
| F1 | 152 | 130 | 13~25 | 202~450 |
| F2 | 124 | 105 | 10~25 | 158~450 |
| F3 | 88 | 75 | 8~25 | 122~450 |
| FTM®HP800 | C1 | 2000 | 385 | 326 | 32~51 | 616~1100 | 4P  630 | 69.2 |
| C2 | 350 | 298 | 25~51 | 522~1100 |
| C3 | 280 | 238 | 16~51 | 380~1100 |
| F1 | 160 | 136 | 13~25 | 328~730 |
| F2 | 120 | 102 | 10~25 | 270~730 |
| F3 | 90 | 77 | 8~25 | 166~730 |

HP series multi cylinder hydraulic cone crusher

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/cone-crushers/hp-series-multi-cylinder-hydraulic-cone-crusher/