|  |
| --- |
| **FTM® Raymond Mill Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | 4525 | 4119 |
| Feeding Size(mm) | ≤30 | ≤25 |
| Output Size(mm) | 0.044-0.173 | 0.044-0.173 |
| Shift Output of Different Material Fineness(t) | 16-176 | 8-78 |
| Rotation Speed of Central Shaft(r/min) | 82 | 105 |
| Ring Diameter(mm) | 1770 | 1400 |
| Roller Diameter(mm) | 450 | 410 |
| Roller Height(mm) | 250 | 190 |
| Main Motor | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| Fan Motor | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| Analyzer Motor | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |

raymond mill

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/grinding-mills/raymond-mill/