|  |
| --- |
| **FTM® Spring Cone Crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Specification | Model | Diameter of large end of crushing cone(mm) | Max.feeding size(mm) | Width of discharge opening(mm) | Processing capacity(t/h) | Motor power(kw) | Total weight(t) | Dimensions(L×W×H)(mm) |
| Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P   30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
| Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P   55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P   110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
| Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P   160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
| Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P   280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |

spring cone crusher

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/cone-crushers/spring-cone-crusher/