PF Impact Crusher

|  |
| --- |
| **FTM® PF Impact Crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | Specification(mm) | Feed opening(mm) | The Maximum Feeding Size(mm) | Capacity(t/h) | Power(kw) | Total weight(t) | Overall dimension(L×W×H)(mm) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P   37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P   45-66 | 15 | 2370×1700×2390 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P   110 | 17.7 | 2680×2160×2800 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 6P   132 | 22.4 | 2650×2460×2800 |
| PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 6P   200 | 27 | 3180×2720×2620 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 993×2000 | 500 | 165-320 | 6P   250 | 34 | 3220×3100×2620 |
| PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 4P   315-400 | 50.6 | 3959×3564×3330 |
| PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 600-800 | 6P   630-710 | 83.21 | 4400×3866×4009 |

HD German Impact Crusher:

|  |
| --- |
| **FTM® HD German Impact Crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | Rotor(mm) | The Maximum Feeding Size(mm) | Capacity(t/h) | Motor power(kw) | Overall dimension(L×W×H)(mm) | Weight(kg) |
| -150MPa | -350MPa |
| HD1110 | Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90~190 | 4P   90-132 | 3000×2360×2385 | 15875 |
| HD1315 | Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 | 4P    200-270 | 3735×3156×3055 | 29600 |
| HD1520 | Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 | 4P   400-500 | 4310×3330×3660 | 42000 |
| HD1625 | Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 | 4P   500-670 | 5540×4330×4600 | 66000 |

impact crushers

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/impact-crushers/