|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTM® Vibrating Screen Model Specifications email: customer@sinoftm.com | | | | | | | | | | | |
| Model | Sieve  layer | Sieve  area (㎡) | Mesh  size (mm) | Max. feeding  size (mm) | Processing  capacity (m3/h) | Vibrating  Frequency (r/min) | Double  amplitude (mm) | Motor  power (kw) | Sieve specification (mm) | Total  weight (kg) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P   5.5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P   5.5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P   7.5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P   7.5 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P   7.5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P   7.5 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P   11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P   11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P   15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P   15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P   18.5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P   15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P   15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P   18.5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P   18.5 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P  18.5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P   22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P   18.5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P   22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P   30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P   30 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P   30 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P   37 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P   37 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P   37 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P   45 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P   22×2 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P   22×2 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P   22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P   22×2 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |

Vibrating Screen

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/Screening/vibrating-screen/