|  |
| --- |
| **FTM® Sand Washer Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Specification | XS2200 | XS2600 | XS2900 | XS3500 |
| Wheel bucket diameter(mm) | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 |
| Rotation Speed (r/min) | 1-2 | 1-2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.2 |
| Processing capacity (t/h) | 15-30 | 20-50 | 50-100 | 120-200 |
| Motor power(kw) | 8P   4 | 8P   5.5 | 8P   7.5 | 8P   11 |
| Total weight (kg) | 4300 | 5600 | 8100 | 9900 |
| Dimensions (L×W×H)(mm) | 3150×1910×2280 | 3520×2390×2690 | 3820×2640×3200 | 4420×2930×3800 |

sand washer

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/washing/sand-washer/