|  |
| --- |
| **FTM® Roll Crusher Model Specifications** email: customer@sinoftm.com |
| Model | 2PG0425 | 2PG0640 | 2PG0740 | 2PG0850 | 2PG1060 | 2PG1260 | 2PG1560 |
| Roller diameter(mm) | Ф400 | Ф600 | Ф700 | Ф800 | Ф1000 | Ф1200 | Ф1500 |
| Roller width(mm) | 250 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Input Size(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
| Discharging Gate(mm) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| Processing capacity(t/h) | 5-10 | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 30-50 | 40-70 | 60-110 |
| Power Models | Y132M-6 | Y180L-6 | Y200L-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | Y315M-6 | Y315L-6 |
| Motor power(kw) | 5.5×2 | 15×2 | 30×2 | 45×2 | 55×2 | 75×2 | 110×2 |
| Total weight(t) | 2.2 | 5.9 | 9.8 | 13.5 | 17.2 | 28.5 | 39.3 |

roll crushers

Email: customer@sinoftm.com

Website: http://www.miningftm.com/products/crushing/roll-crushers/